雷达硬件连接图

雷达实物连接图如下图所示：

线束说明：为方便客户对产品的使用，雷达线束中已经添加了 120Ω的终端电阻。

线序说明：

红色：正极； 蓝色：负极； 黄色：CAN H; 绿色：CAN L.